1. 名词解释：
2. 像素邻域；

答：像素邻域是在数字图像二维网格中，围绕一个中心像素的一组空间上相邻的像素。最常见的类型是 4-邻域和 8-邻域。邻域是几乎所有局部图像处理算法（滤波、边缘检测、形态学等）的基础概念，因为目标像素的新值通常由其原始值及其邻域像素的值共同决定。处理图像边界处的邻域需要特殊策略。邻域的大小和形状可以根据任务需要进行扩展。

1. 颜色通道

颜色通道是指彩色图像中用于表示不同颜色的灰度图像，常见的颜色通道包括红色通道、绿色通道和蓝色通道。

1. 伪彩色图像处理

伪彩色图像处理是根据一定的准则对灰度值赋以彩色，将灰度图像转化为给定彩色分布的图像。

1. 拉普拉斯算子

拉普拉斯算子是一种二阶微分算子，用于图像锐化处理，突出图像的纹理结构。

1. 主色调直方图

主色调直方图是一种颜色直方图的变种，它只统计图像中出现频率最高的几种颜色（即主色调）的分布情况。这种方法可以抑制图像中非主要成分对匹配效果的影响，提高颜色特征匹配的准确性和效率。

6.空间分辨率

空间分辨率是指数字图像中可分辨的最小细节的尺寸，通常用单位距离内的像素数量（如像素/英寸，PPI）或图像的总像素数（如1920×1080）表示。

**7图像对比度**：图像对比度是指图像中最亮部分与最暗部分之间的亮度差异，是衡量图像清晰度和视觉效果的重要指标。

8**颜色直方图：**颜色直方图是一种描述图像中颜色分布情况的统计方法。它统计了图像中每种颜色值出现的频数，反映了颜色的统计分布和基本色调，但丢失了颜色的空间位置信息

**强度分层技术：**强度分层技术是将灰度图像按照灰度值范围划分为不同的层级，并给每个层级赋予不同的颜色

**巴特沃斯低通滤波器：**巴特沃斯低通滤波器是一种频率响应在通带内最为平坦的低通滤波器。它在截止频率附近具有平滑的过渡带，能够有效减少振铃效应和图像模糊，因此在图像处理中得到广泛应用。

**点运算**：点运算是图像运算的一种，通过对图像中每个像素的灰度值进行单独处理来改变图像的亮度或对比度。

**二值图像:**二值图像是颜色深度为1的图像，每个像素仅占用1位，通常用0表示黑，1表示白。

3. **图像分割：**图像分割是把图像分成各具特性的区域并提取出感兴趣目标的技术和过程。

4. 图像的频率域：图像的频率域是指通过傅里叶变换将图像从空间域转换到的频率空间，其中包含了图像的不同频率成分。

5. **归一化直方图**：归一化直方图是将直方图的像素数量除以总像素数得到的频率分布图，类似于概率密度函数。

**图像数字化**：图像数字化是将连续模拟图像转换为计算机可处理的离散数字图像的过程，包括采样和量化两个步骤。

2. **平均值灰度化方法**：平均值灰度化方法是对彩色图像中像素的R分量、G分量和B分量三个数值求平均值以得到一个灰度值。

3. **归一化**‌**：**归一化是将数据的取值范围缩放到一个特定区间（通常是0到1）的过程，以便进行统一的处理和分析。

4. 非线性滤波器：非线性滤波器是在图像像素上执行非线性操作的滤波器，如中值滤波器，最大值滤波器等。

5. 二维傅里叶变换：二维傅里叶变换本质上是一维傅里叶变换向二维的简单扩展，用于处理二维图像函数，将其分解为不同频率和幅度的二维正弦波和余弦波组合。

1. **图像采样**：图像采样是将连续模拟图像在空间上分割成离散像素的过程，决定了图像的空间分辨率。

2. **加权平均灰度化方法**：加权平均灰度化方法是根据人眼对不同颜色的敏感度对R、G、B三个分量进行加权平均，得到较为合理的灰度值。

3. 线性滤波器**：**线性滤波器是在图像像素上执行线性操作的滤波器，如均值滤波器。

4. **频率域滤波**：频率域滤波是一种图像处理方法，它将图像从空间域转换到频率域，通过应用频域滤波器对图像的频率成分进行过滤，然后再将处理后的图像转换回空间域。这种方法可以有效去除图像噪声、增强图像边缘等**。**

**5.** **纹理特征：**纹理特征是指图像中反映物体表面同质现象的视觉特征，它体现了物体表面结构的组织排列属性。纹理特征提取是通过对图像进行特定处理，抽取出能够描述纹理定量或定性信息的过程。

1. 计算题

1.给定一个 ‌5×5 灰度图像块‌，使用 ‌3×3 最大值滤波对图像数据进行滤波（边界补零处理）图像数据如下：



（1）提取中心像素（3,3）的‌3×3邻域，并计算最大值滤波后中心像素值。

（2）提取边界像素（1,1）的3×3邻域，并计算最大值滤波后中心像素值。

解：

（1）

**中心像素 (3,3)=75 的3\*3邻域：**



**最大值**‌：max(62,70,48,88,75,66,95,83,22) = 95

**（2）边界像素（1,1）=12补0后的3\*3邻域：**

**最大值**‌：max(0,0,0,0,12,25,0,55,62) = 62

2某图像的灰度范围是 [30, 180]，若要将其灰度范围线性拉伸到 [0, 255]，计算原灰度值 80 对应的新灰度值。

解：

（1）线性拉伸公式



其中r 为原灰度值，和为原灰度范围的最小值和最大值；s为新灰度值，和为新灰度范围的最小值和最大值。

斜率

（2）代入已知参数：

- 原灰度范围：  ，；

- 目标灰度范围：， ；

- 原灰度值 r = 80 。**（1分）**

（3）计算斜率 

（4）计算新灰度值

3. 如下5×5图像数据，将灰度级均匀压缩至0,1,2,3共4个灰度级，计算方向选择（θ=0°）、距离d=1的灰度共生矩阵（GLCM）。



解：

将256级灰度压缩为4级（每64个灰度值为一级）：

* 0-63 → 0
* 64-127 → 1
* 128-191 → 2
* 192-255 → 3

压缩后图像：



**计算θ=0°、d=1的GLCM‌**

统计水平方向上相邻像素对(i,j)的出现次数：

* ‌**遍历所有水平相邻对**‌（从左到右）：
  + (0,1), (1,2), (2,3), (3,3)
  + (1,1), (1,2), (2,3), (3,0)
  + (1,2), (2,3), (3,3), (3,0)
  + (1,2), (2,3), (3,0), (0,1)
  + (2,3), (3,0), (0,1)

统计后灰度共生矩阵为：



1.给定一个 ‌5×5 带有噪声的灰度图像，使用3×3最小值滤波计算：

（1）提取中心像素（3,3）的‌3×3邻域，并计算最小值滤波后中心像素值。

（2）提取角像素（1,5）的3×3邻域，边界补0处理，并计算最大值滤波后中心像素值。

图像矩阵如下：



1. 解：

图像数据中255为可能的盐噪声，5为可能的胡椒噪声

1. **中心像素 (3,3)=15 的3\*3邻域：**



**最小值**‌：min(8,70,60,100,15,50,45,200,35) = 8

**（2）角像素像素（1,5）的3×3邻域：**



**最小值**‌：min(0,0,0,0,0,5,30,60,90) = 0

**2.** 某医学图像的灰度范围是[20, 200]，现需将其映射到[10, 240]以增强对比度，求原灰度值120对应的新灰度值。

**解：**（1）线性拉伸公式



其中r 为原灰度值，和为原灰度范围的最小值和最大值；s为新灰度值，和为新灰度范围的最小值和最大值。

斜率

（2）代入已知参数：

- 原灰度范围：  ，；

- 目标灰度范围：， ；

- 原灰度值 r = 120 。

（3）计算斜率 

（4）计算新灰度值

3. 如下5×5图像数据，将灰度级均匀压缩至0,1,2,3共4个灰度级，计算方向选择（θ=90°）、距离d=1的垂直灰度共生矩阵（GLCM）。



解：

（1）将256级灰度压缩为4级（每64个灰度值为一级）：

* 0-63 → 0
* 64-127 → 1
* 128-191 → 2
* 192-255 → 3

压缩后图像：



**（2）遍历垂直相邻像素对‌**

从第一列开始，逐列向下统计(i,j)对（i为上方像素，j为下方像素）：

* ‌**第1列**‌：  
  (1,2), (2,0), (0,3), (3,1)
* ‌**第2列**‌：  
  (0,1), (1,3), (3,1), (1,2)
* ‌**第3列**‌：  
  (2,3), (3,1), (1,0), (0,3)
* ‌**第4列**‌：  
  (3,0), (0,2), (2,1), (1,0)
* ‌**第5列**‌：  
  (1,2), (2,0), (0,3), (3,1)

**‌（3）统计共生矩阵‌**

统计所有(i,j)对的出现次数（对称计数，即(i,j)和(j,i)均累加）：



1. 给定4×4灰度图像，灰度值范围0-5，矩阵如下：



分别进行如下计算：

1. 统计原始灰度直方图
2. 计算归一化直方图

解：（1）

| **灰度级** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |


**（2）**

计算每个灰度级的概率：

计算每个灰度级的概率：  
p(rk)=频数/总像素数=频数/16

| **灰度级** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 概率 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.125 | 0.125 |

(3)累积分布函数



|  |
| --- |
|  |
| **灰度级** | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| CDF | 0.1875 | 0.375 | 0.5625 | 0.75 | 0.875 | 1.0 |

2.

对以下5×5图像（边界补零）进行3×3均值滤波，计算中心像素(3,3)的输出值。用模版，

（1）写出均值滤波核。

（2）写出A(3,3)为中心的3×3邻域，计算中心像素A(3,3)的输出值。

（3）写出A(1,1)为中心的3×3邻域，计算像素A（1,1）的输出值。

解：（1）

均值滤波器核为

（2）A(3,3)为例：

以A(3,3)为中心取3×3邻域：

计算输出：(3+2+1+2+1+2+1+0+1)/9=13/9≈1.44

**（3）**A(1,1)为中心取3×3邻域



计算输出：（1+2+2+3）/9=8/9≈0.89

3. 给定一个4×4图像数据，将灰度级均匀压缩至0,1,2,3共4个灰度级，计算方向选择（θ=45°）、距离d=1的灰度共生矩阵（GLCM），图像数据如下。



.解：

将256级灰度压缩为4级（每64个灰度值为一级）：

* 0-63 → 0
* 64-127 → 1
* 128-191 → 2
* 192-255 → 3

压缩后图像：



**计算θ=45°、d=1的GLCM‌**

统计45°方向（右上至左下）相邻像素对(i,j)的出现次数：

* ‌**遍历所有45°相邻对**‌（从右上到左下）：
  + 第1行：(1,1), (0,2), (2,0)
  + 第2行：(1,3), (2,1), (1,1)
  + 第3行：(3,2), (1,1), (2,0)
  + 第4行：无（边界像素无右下相邻）

统计后灰度共生矩阵为：



1. 给定一幅 8×8 灰度图像，灰度级范围为 0-7（共 8 级），图像矩阵如下。



请完成以下计算：

（1）统计原始灰度直方图‌（列出每个灰度级的像素数量）。

（2）计算归一化累积分布函数（CDF）。

解：

（1）统计各灰度级出现频数：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰度级 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 频数 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |

（2）**计算归一化累积分布函数（CDF）**

| **灰度级** | **频数** | **概率 p(rk)*p*(*rk*​)** | **累积概率 Sk*Sk*​** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 8/64=0.1258/64=0.125 | 0.125 |
| 1 | 7 | 7/64≈0.1097/64≈0.109 | 0.125+0.109=0.2340.125+0.109=0.234 |
| 2 | 8 | 8/64=0.1258/64=0.125 | 0.234+0.125=0.3590.234+0.125=0.359 |
| 3 | 8 | 0.125 | 0.359+0.125=0.4840.359+0.125=0.484 |
| 4 | 8 | 0.125 | 0.484+0.125=0.6090.484+0.125=0.609 |
| 5 | 8 | 0.125 | 0.609+0.125=0.7340.609+0.125=0.734 |
| 6 | 8 | 0.125 | 0.734+0.125=0.8590.734+0.125=0.859 |
| 7 | 7 | 7/64≈0.1097/64≈0.109 | 0.859+0.109=0.9680.859+0.109=0.968 |


2、

解：写出Sobel水平核Gx和垂直核Gy并用Sobel算子计算像素(2,2)的梯度幅值，图像矩阵如下：


，

解：

（1）Sobel水平核Gx和垂直核Gy：



**（2）计算梯度：**



（3）

3.解：

将256级灰度压缩为4级（每64个灰度值为一级）：

* 0-63 → 0
* 64-127 → 1
* 128-191 → 2
* 192-255 → 3

压缩后图像：



计算θ=135°、d=1的GLCM‌

统计135°方向（左上至右下）相邻像素对(i,j)的出现次数：

‌遍历所有135°相邻对‌（从左上到右下）：

第1行：无（边界像素无左下相邻）

第2行：(1,1), (0,2), (2,0)

第3行：(1,3), (2,1), (1,1)

第4行：(3,2), (1,1), (2,0)

统计后灰度共生矩阵：



1. 给定一个 ‌**5×5**‌ 的灰度图像矩阵（像素值范围 0~255），使用 ‌**3×3 中值滤波**‌ 计算中心像素 ‌**(3,3)**‌ 的滤波结果（边界补零处理），图像矩阵如下：



（1）提取以 ‌A(3,3)‌ 为中心的 ‌3×3 邻域‌（边界补零），输出中值滤波后中心像素值。

（2）提取以A（5,1）为中心的 ‌3×3 邻域‌（边界补零），输出中值滤波后中心像素值。

解：（1）

由于 ‌**(3,3)**‌ 位于图像中心，其邻域为：



将 3×3 邻域展开为一维数组并按照升序排列：  
22, 25, 28, 32, 35, 38, 42, 45, 48

计算中值为35，因此输出中间像素值为35

（2）由于 ‌**(5,1)**‌ 位于图像左下角，边界填充0后，其邻域为：



将 3×3 邻域展开为一维数组并按照升序排列：

0,0,0,0,0,14,18,24,28

计算中值为0，输出中心像素值为0。

该结果体现了中值滤波对边界像素的处理逻辑——补零导致低频值（0）主导输出。

2.  卫星遥感图像的灰度范围为[-50, 150]，若要将其归一化到[0, 1]，计算原灰度值30对应的新灰度值。

解：（1）线性拉伸公式



其中r 为原灰度值，和为原灰度范围的最小值和最大值；s为新灰度值，和为新灰度范围的最小值和最大值。

斜率

（2）代入已知参数：

- 原灰度范围：  ，；

- 目标灰度范围：， ；

- 原灰度值 r = 30 。

（3）计算斜率 

（4）计算新灰度值

3. 给定一个6\*6大小的图像数据，均匀压缩成5级，计算θ=45°，d=1的灰度共生矩阵，并进行归一化，图像数据如下：



解：

**灰度级压缩（5级）‌**

将256级灰度均匀压缩为5级（每51个灰度值为一级）24：

* 0-50 → 0
* 51-102 → 1
* 103-153 → 2
* 154-204 → 3
* 205-255 → 4

压缩后图像：



统计45°方向（右上至左下）相邻像素对(i,j)的出现次数  
统计后灰度共生矩阵为：



总对数=25，归一化后灰度共生矩阵为：



1. 给定一个 ‌**6×6 灰度图像块**‌，使用 ‌**3×3 均值滤波**‌ 计算中心像素 ‌**(3,3)**‌ 的滤波结果（边界补零处理）。图像数据如下：



（1）提取以 ‌A**(3,3)**为中心的 ‌**3×3 邻域**‌，并计算均值滤波后中心像素值。

**（2）提取以A（1,5）为中心的**‌**3×3 邻域**‌，并计算均值滤波后中心像素值。

解：

（1）中心像素(3,3)的实际位置是第3行第3列，其3\*3邻域为：



* 求和： 80+90+100+140+150+160+200+210+220 = 1250
* 均值： 1250 ÷ 9 ≈ 138.89 ≈ 139（保留整数）

滤波后中心像素值=139.

（2）中心像素(1,5)的实际位置是第1行第5列，其3\*3邻域为：



求和：0+0+0+40+50+60+100+110+120=480

均值：480/9≈53.33=53(四舍五入取整)

滤波后中心像素值为53。

2. 有一张医学CT图像，其原始灰度范围是[500, 2000]，但显示器的最佳显示灰度范围是[0, 4095]。由于原始图像灰度分布集中，导致显示时细节模糊，需要通过线性变换优化图像显示效果，具体要求如下：

（1）推导出将原始图像灰度范围映射到显示器最佳显示范围的线性变换公式。

（2）若图像中某区域像素的平均灰度值为1200，计算经过线性变换后的灰度值。

解：

1）线性拉伸公式



其中r 为原灰度值，和为原灰度范围的最小值和最大值；s为新灰度值，和为新灰度范围的最小值和最大值。

斜率

代入已知参数：

- 原灰度范围：  ，；

- 目标灰度范围：， ；

- 原灰度值 r = 30 。



（2）当r=1200时，代入计算新灰度值为

新灰度值

3. 如下5×5图像数据，将灰度级均匀压缩至0,1,2,3共4个灰度级，计算方向选择（θ=0°）、距离d=1的灰度共生矩阵，并归一化。图像数据如下所示：



解：

将0-255灰度范围均匀划分为5级：

* 0-50 → 等级0
* 51-102 → 等级1
* 103-153 → 等级2
* 154-204 → 等级3
* 205-255 → 等级4

压缩后图像矩阵：



**计算θ=0°的GLCM（d=1）**

统计水平方向相邻像素对的出现频率：

* 有效像素对数量：5行×(5-1)列=20对
* 对称统计（同时记录(i,j)和(j,i)）

统计后灰度共生矩阵为：  


总统计量=20，每点数量/20进行归一化

归一化后灰度共生矩阵为：



三论述题

1. 简述SUSAN算法检测角点的核心步骤。与Harris算法相比，

SUSAN算法在噪声鲁棒性上的优势是什么？

答：

核心步骤：

（1）设计合适尺寸的圆形模版。

（2）用圆形模板遍历图像，计算模板内与中心像素灰度差小于阈值的像素数量，构成USAN区域；

（3）比较USAN区域面积与预设角点阈值，面积小于阈值则判定为角点；

（4）进行非极大值抑制，保留局部最优角点。

Harris算法依赖梯度计算（需二阶导数），对噪声敏感，易放大噪声导致误检；与Harris算法相比，SUSAN算法通过灰度直接比较确定角点，无需复杂梯度运算，因此在含噪图像中能更稳定检测角点，减少误检率。

2. 简述JPEG图像压缩编码过程，并说明JPEG压缩算法中离散余弦变换（DCT）的作用。若将DCT替换为离散傅里叶变换（DFT），对压缩性能和图像质量会产生哪些影响？请结合数学原理和实际应用进行论述。

答：

步骤：JPEG图像压缩编码过程主要包括以下关键步骤：首先将图像分割为独立的8×8像素块；对每个块执行离散余弦变换（DCT），将空域数据转为频域以集中能量于低频部分；然后用预定义的量化表对DCT系数进行量化，大幅舍弃高频细节以实现有损压缩；通过Zigzag扫描将量化后的二维系数转换为一维序列，便于处理连续零值；最后结合游程编码（RLE）和霍夫曼编码等熵编码技术，对一维序列进行无损压缩生成最终码流。

DCT将图像从空间域转换到频域，通过余弦函数将图像能量集中到低频系数，减少数据冗余，便于后续量化和编码。DFT虽能实现频域转换，但由于其使用复数运算，计算复杂度更高；且DFT的频谱对称性不如DCT，导致能量分布更分散，高频系数更多，量化时需保留更多系数以避免失真，从而降低压缩比，图像质量也可能因高频信息保留不足出现模糊或细节丢失。在实际应用中，DCT的计算效率和能量集中优势使其更适合实时性和存储效率要求高的场景。

1. SUSAN算法中“USAN区域”的定义是什么？其面积与角点判定的关系如何？为什么SUSAN算法在检测边缘点时效果较差？如何改进？

答： USAN（Univalue Segment Assimilating Nucleus）区域指模板内与中心像素灰度差小于阈值的像素集合。当USAN区域面积小于预设角点阈值时，判定该中心像素为角点，面积越小表明角点特征越显著。

边缘点的USAN区域呈半月形，面积较大，易被误判为非角点。可通过结合边缘检测算法（如Canny），先定位边缘再在边缘上检测角点，或调整角点阈值以适配边缘处的USAN区域面积。

2. 简要说明 JPEG图像压缩编码核心步骤，并分析图像分块大小对压缩效果和重建图像质量的影响。如果将8×8分块改为16×16或4×4，会产生哪些新问题和优势？请结合算法原理与实际应用场景展开论述。

答：JPEG图像压缩编码过程主要包括以下关键步骤：首先将图像分割为独立的8×8像素块；对每个块执行离散余弦变换（DCT），将空域数据转为频域以集中能量于低频部分；然后用预定义的量化表对DCT系数进行量化，大幅舍弃高频细节以实现有损压缩；通过Zigzag扫描将量化后的二维系数转换为一维序列，便于处理连续零值；最后结合游程编码（RLE）和霍夫曼编码等熵编码技术，对一维序列进行无损压缩生成最终码流。

JPEG算法中8×8分块是为了平衡计算复杂度和压缩效率。若改为16×16分块，优势在于能更好捕捉图像中较大区域的纹理和结构信息，对于纹理较为连续的图像（如风景图），可减少分块边界数量，一定程度减轻块效应；但计算复杂度显著增加，且大分块内像素差异可能更大，量化时难以用统一参数处理，易导致细节丢失或过度平滑。若改为4×4分块，计算复杂度降低，对细节丰富的图像（如微距摄影）能更精细地处理局部特征；然而，分块数量增多会使块边界数量大幅增加，若处理不当，会导致重建图像出现大量细小的块效应，且编码时需更多的元数据描述分块信息，影响压缩效率 。

1. 阐述SUSAN 角点检测算法基本步骤。SUSAN算法中，圆形模板大小和灰度差阈值的选取对检测结果有何影响？若模板过大或过小、阈值过高或过低，会产生哪些问题？请结合实际图像场景提出自适应调整策略。

答：SUSAN检测基本步骤：

（1）设计合适尺寸的圆形模版

（2）用圆形模板遍历图像，计算模板内与中心像素灰度差小于阈值的像素数量，构成USAN区域；

（3）比较USAN区域面积与预设角点阈值，面积小于阈值则判定为角点；

（4）进行非极大值抑制，保留局部最优角点。

SUSAN模板大小影响角点定位精度和尺度适应性：模板过大可能漏检小尺度角点，且易将边缘误判为角点；模板过小则对噪声敏感，导致角点聚簇或漏检。灰度差阈值影响检测灵敏度：阈值过高会遗漏弱角点；阈值过低则引入大量伪角点。自适应策略可结合图像局部方差动态调整阈值，如在纹理复杂区域降低阈值，在平坦区域提高阈值；通过多尺度模板（类似高斯金字塔）检测不同尺度角点，增强算法鲁棒性。

2. JPEG图像压缩编码过程是什么？JPEG压缩算法对不同类型图像（如自然风景图、计算机生成图像、手绘插画）的压缩效果有何差异？请结合图像内容特征和算法原理，分析其原因，并提出针对不同图像类型的优化压缩策略。

答：

JPEG图像压缩编码过程主要包括以下关键步骤：首先将图像分割为独立的8×8像素块；对每个块执行离散余弦变换（DCT），将空域数据转为频域以集中能量于低频部分；然后用预定义的量化表对DCT系数进行量化，大幅舍弃高频细节以实现有损压缩；通过Zigzag扫描将量化后的二维系数转换为一维序列，便于处理连续零值；最后结合游程编码（RLE）和霍夫曼编码等熵编码技术，对一维序列进行无损压缩生成最终码流。

自然风景图纹理丰富、色彩过渡自然，JPEG算法的DCT变换和量化能有效去除冗余，压缩效果较好。计算机生成图像（如CAD图纸、UI界面）存在大量规则几何图形和纯色区域，JPEG的分块处理易破坏图形边界，导致锯齿和模糊，压缩效果不佳。手绘插画色彩和线条变化丰富，JPEG量化可能使线条变粗、色彩失真。针对计算机生成图像，可结合无损压缩或矢量压缩技术；手绘插画可调整量化表，增强边缘保护；自然风景图可适当提高压缩比以节省存储空间 。

1. 假设需要对医学CT图像进行边缘检测以辅助病灶识别。请从算法原理、抗噪能力、边缘连续性三个方面，分析Log算法、Canny算法和形态学边缘检测算法的适用性，并设计一个结合多种算法的复合边缘检测方案，说明各步骤的作用。

答：

Log算法：

- 原理：二阶导数过零点定位边缘。

- 抗噪：高斯滤波有一定抗噪性，但对CT图像中的复杂噪声效果有限。

- 连续性：易丢失弱边缘，连续性差。

Canny算法：

- 原理：梯度幅值与双阈值连接边缘。

- 抗噪：高斯滤波结合双阈值，对噪声和弱边缘处理较好。

- 连续性：通过滞后阈值连接，边缘连续性强。

形态学算法：

- 原理：通过膨胀和腐蚀操作提取边缘。

- 抗噪：对椒盐噪声有效，但对高斯噪声效果弱。

- 连续性：可增强边缘连续性，但易丢失细节。

复合方案：

（1）用中值滤波去除椒盐噪声；

（2）采用Canny算法检测初始边缘；

（3）用形态学膨胀操作连接断裂边缘；

（4）用Log算法细化边缘，提高定位精度。

2. 请阐述JPEG图像压缩算法原理，并解释JPEG量化表是如何影响压缩比和图像质量的？试分析量化表参数调整（如自定义量化矩阵）对图像压缩效果的影响，并举例说明其在不同场景下的应用策略。

答:JPEG图像压缩编码过程主要包括以下关键步骤：首先将图像分割为独立的8×8像素块；对每个块执行离散余弦变换（DCT），将空域数据转为频域以集中能量于低频部分；然后用预定义的量化表对DCT系数进行量化，大幅舍弃高频细节以实现有损压缩；通过Zigzag扫描将量化后的二维系数转换为一维序列，便于处理连续零值；最后结合游程编码（RLE）和霍夫曼编码等熵编码技术，对一维序列进行无损压缩生成最终码流。

量化表通过不同步长对DCT系数进行舍入，步长越大，系数被舍去或简化的程度越高，压缩比提升但图像质量下降，易出现块效应和细节丢失；步长越小，保留信息越多，图像质量提升但压缩比降低。自定义量化矩阵可针对特定需求优化，如网页图片采用高压缩量化表以减小文件大小；医学影像使用低压缩量化表保留细节；艺术摄影可微调量化表，在视觉无损前提下平衡压缩比和画质。

1. 请阐述LOG（Laplacian of Gaussian）边缘检测算法的原理。Log边缘检测算法中，高斯滤波器的标准差σ对检测结果有显著影响。请通过理论分析说明不同σ值（如σ=1、σ=3、σ=5）对边缘宽度、细节保留和噪声抑制效果的影响。若希望同时检测大尺度和小尺度边缘，应如何改进Log算法？

答：

Log算法原理：Log算法结合高斯滤波与拉普拉斯算子。先通过高斯滤波平滑图像，抑制噪声；再利用拉普拉斯算子计算二阶导数，定位灰度变化剧烈的边缘点（二阶导数过零点）。

- 理论分析：

- σ=1：高斯核窄，平滑程度低，保留细节多，但噪声抑制弱，检测的边缘窄且易受噪声干扰。

- σ=3：中等平滑，平衡噪声抑制与细节保留，边缘宽度适中。

- σ=5：高斯核宽，强平滑，噪声抑制强，但过度模糊导致细节丢失，边缘变宽且定位偏移。

- 改进方案：

- 多尺度LoG（Marr-Hildreth算法）：使用不同σ值的高斯核生成多组LoG图像（如σ=1, 3, 5），分别检测不同尺度边缘；

- 融合结果：通过逻辑或操作合并多尺度边缘图像，或使用非极大值抑制选取最优边缘，兼顾大小尺度边缘检测。

2. 请说明JPEG图像压缩编码核心步骤，若将熵编码方法改用算术编码或行程长度编码（RLE），对压缩性能和算法复杂度会产生什么影响？结合图像数据特征说明其适用性。

答：JPEG图像压缩编码过程主要包括以下关键步骤：首先将图像分割为独立的8×8像素块；对每个块执行离散余弦变换（DCT），将空域数据转为频域以集中能量于低频部分；然后用预定义的量化表对DCT系数进行量化，大幅舍弃高频细节以实现有损压缩；通过Zigzag扫描将量化后的二维系数转换为一维序列，便于处理连续零值；最后结合游程编码（RLE）和霍夫曼编码等熵编码技术，对一维序列进行无损压缩生成最终码流。

JPEG编码通常采用霍夫曼编码进行熵编码，霍夫曼编码通过概率映射实现压缩，简单高效但压缩率受限于整数编码。算术编码通过概率区间迭代逼近实现更优压缩，理论上可达到熵极限，但计算复杂度高，需精确计算和处理浮点数。RLE适合大面积连续像素的图像（如二值图像），但JPEG量化后数据分布离散，RLE压缩效果有限。对于自然图像，算术编码可能提升压缩率但增加计算成本；RLE仅在特定场景（如纯色背景）有效，通用性不如霍夫曼编码。